

环境：

vs2015+opencv2.4.13.5



可以选择要检测边缘的图像

可以通过滚动条来选择高低阈值



第一个为高斯滤波后图像

第二个是梯度

第三个是非极大值抑制后的图像

第四个是双阈值后的图像，可以调节高低阈值

第五个是系统自带的canny边缘检测在阈值（50，100）时的图像



